Author: GEC

Brownell Diatero
European Sales Office
52 bd Maillot
92200 Neuilly sur Seine - France

Tél : +33 (0)9 50 72 40 95
Fax : +33 (0)9 55 72 40 95
Mail : info@brownell.fr
www.brownell.fr

Préservez vos marchandises des dangers de l’humidité !

Regen8

Re-Actrans est la nouvelle génération de respirateurs pour transformateurs conçus par Brownell Diatero.
Re-Actrans assure une protection continue contre l’humidité grâce à une auto-régénération de son déshydratant. Son autonomie dispense du remplacement du déshydratant qui est regenere en interne. Il n’y a plus d’opération de maintenance et moins de déchets.

Caractéristiques
Installation facile
· Conception compacte
· Contrôle intelligent
· Consommation d’énergie réduite
· Sans maintenance
· Résistant aux intempéries
· Télémétrie en option

Connexion Bride ou embout fileté
Mode de fixation Au sol ou suspendu
Indice de protection IP 54
Température de service -20 C° à + 60 C°
Déshydratant 2 ou 4 kg de gel de silice blanc
Température de réactivation 90 °C
Pression maximale 140 mbar
Dabit maximal 20 litres/min
Durée de réactivation 6 heures
Puissance electrique
RT1; RT3 230 V / 5 A
RT2; RT4 100 V /10 A

BROWNELL DIATERO

info@brownell.fr

v1